**常州工业职业技术学院物资采购询价单**

**标书编号：CZGYX20210917号**

我院就图文楼7楼教室线路维修工程项目进行询价采购，具体清单及要求如下：（最高限价13000.00元）

## **一、资格要求：**

## 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

## 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

## 3.本项目的特定资格要求：

## （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

## （2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

**二、具体要求及工程量清单：**

**1.项目概况**

本项目是常州工业职业技术学院教学机房综合布线改造提升采购项目，包括但不限于文件及其基本技术要求范围内相应货物的制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设计、深化设计、采购、定制、加工制作、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装、调试、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和竞争性磋商文件所要求的相关服务等全部内容。

**2.基本要求**

（1）供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合竞争性磋商文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

（2）供应商应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

（3）供应商成交后须与采购人在磋商产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；成交供应商开始制造产品之前，采购人有权要求成交供应商对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

**3.采购清单及要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **主要功能及技术参数要求** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 地插座 | 1.弹启式使用时按位锁扣，整个插座弹出，不用时插座体可完全收进插座框体，藏入地面以下，并在打开时拨动锁扣支撑，插座体不会因外力而闭合；2.密封橡胶滑道反向扭合防渗漏设计可保证在插座体闭合后，水滴等流体渗液不易渗入，并且盖板面3°递减厚度设计，不影响通行和清扫；3.可与线槽以及管线对接，可依据实际使用需求，利用配装功能件实现1至3位的自由转换； | 套 | 6 | 甲供 |
| 2 | 1M六类网络跳线 | 1.采用多股软线为导体,两端RJ45采用易插拔延长柄设计；2.系统支持250MHz；长度为1米；3.跳接线护套：低烟无卤高阻燃聚烯烃（LSZHP），LSZH环保等级； | 根 | 210 | 甲供 |
| 3 | 理线环 | 1.采用金属材质，坚固且不易被划伤；2.琴键式理线槽位,保证跳线良好的弯曲,保证传输性能；3.上下活扣设计,方便理线； (喷塑后厚度1.5mm)，规格：482mm×44mm×77mm尺寸； | 只 | 20 | 甲供 |
| 4 | 机柜1.2M | 1.尺寸： 600MM×600MM×1200MM ；2.厚度：方孔条≥2.0mm,其他≥1.2mm；3.配置：带锁前后门；前玻璃后网孔；4.主要材料：SPCC优质冷扎钢板制作； | 只 | 3 | 甲供 |
| 5 | 墙柜 | 1.尺寸： 600MM×450MM×635MM ；2.配置：带锁前后门；3.主要材料：SPCC优质冷扎钢板制作； | 只 | 3 | 甲供 |
| 6 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.铜丝线规：六类：23AWG，材料为优质无氧铜.线芯：带十字芯骨架； 2.绝缘层：PE料。外皮：材料为优质PVC料；3.符合ANSI/TIA-568-C.2-2009或EIA / TIA -568-C.2-2009标准中六类非屏蔽双绞线的指标要求； | 箱 | 80 | 甲供 |
| 7 | 水晶头 | 六类 | 盒 | 5 | 甲供 |
| 8 | 电源线 | BV2.5 | 米 | 600 | 甲供 |
| 9 | 课桌内拖线板 | 4位多功能 | 只 | 105 | 甲供 |
| 10 | 地板下电源插座 | 五孔、含底盒 | 只 | 47 | 甲供 |
| 11 | 24口六类非屏蔽配线架 | 1. 模块式配线架，双向可拆卸模块支持从前后安装模块，满配24个模块；2. 配线架后面配有理线托架；3. 配线架配有防尘盖； | 个 | 2 | 甲供 |
| 12 | 理线器 | 1.采用金属材质，坚固且不易被划伤；2.琴键式理线槽位,保证跳线良好的弯曲,保证传输性能；3.上下活扣设计,方便理线； (喷塑后厚度1.5mm)，规格：482mm×44mm×77mm尺寸； | 个 | 4 | 甲供 |
| 13 | 辅材及集成 | PVC穿线管，胶布，号码管，扎带等辅材 | 批 | 1 |  |
| 14 | 人工 |  | 批 | 1 |  |

**注：备注中的“甲供”所需材料均由采购方提供。**

**4.报价方式**

本项目报价为**一次性报价。**

**5.交货期及交货地点**

（1）完工日期：**成交公告发布之日起七日内完工。**2、交货地点：采购人指定地点。

**6.验收标准**

（1）产品到达交货地点后，采购人和成交供应商在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由成交供应商负责并承担相关费用，采购人应积极配合。成交供应商进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

（2）对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向成交供应商提出书面异议，成交供应商在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

（3）经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

**7.质保期及售后服务**

（1）质保期：壹**年，**自验收合格之日起算。成交供应商对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

（2）售后服务

1）所有的售后服务均由成交供应商受理。如果发生问题并且收到报告，成交供应商应当在2小时内予以答复。

2）如发现所提供的设备存在问题，需要成交供应商解决或配合解决时，应在接到通知后24小时内派有关人员到达现场，在72小时内排除故障。

3）成交供应商派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。

4）成交供应商必须无偿向采购人提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。

5）在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，供应商应无条件维修和/或更换，更换的零部件质保期顺延。

（3）人员培训

1）对采购人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于16小时。

2）对采购人员工进行设备安全培训。

3）提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4）成交供应商应免费提供一定数量的培训资料。

**8.付款方式**

**项目竣工验收合格凭全额发票二十个工作日内一次性付清。**

9.招标控制价相关内容：

（1）招标控制总价，总价包干，所有单价已包含人工费、材料费、措施费，保险费、税金等。

 （2）本工程质量要求：竣工验收合格，同时满足采购人需求。

（3）最高限价为：13000.00元

**二、报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **主要功能及技术参数要求** | **单位** | **数量** | **备注** | **质保期** | **完工期** | **故障/服务响应时间** |
| 1 | 地插座 | 1.弹启式使用时按位锁扣，整个插座弹出，不用时插座体可完全收进插座框体，藏入地面以下，并在打开时拨动锁扣支撑，插座体不会因外力而闭合；2.密封橡胶滑道反向扭合防渗漏设计可保证在插座体闭合后，水滴等流体渗液不易渗入，并且盖板面3°递减厚度设计，不影响通行和清扫；3.可与线槽以及管线对接，可依据实际使用需求，利用配装功能件实现1至3位的自由转换； | 套 | 6 | 甲供 |  |  |  |
| 2 | 1M六类网络跳线 | 1.采用多股软线为导体,两端RJ45采用易插拔延长柄设计；2.系统支持250MHz；长度为1米；3.跳接线护套：低烟无卤高阻燃聚烯烃（LSZHP），LSZH环保等级； | 根 | 210 | 甲供 |
| 3 | 理线环 | 1.采用金属材质，坚固且不易被划伤；2.琴键式理线槽位,保证跳线良好的弯曲,保证传输性能；3.上下活扣设计,方便理线； (喷塑后厚度1.5mm)，规格：482mm×44mm×77mm尺寸； | 只 | 20 | 甲供 |
| 4 | 机柜1.2M | 1.尺寸： 600MM×600MM×1200MM ；2.厚度：方孔条≥2.0mm,其他≥1.2mm；3.配置：带锁前后门；前玻璃后网孔；4.主要材料：SPCC优质冷扎钢板制作； | 只 | 3 | 甲供 |
| 5 | 墙柜 | 1.尺寸： 600MM×450MM×635MM ；2.配置：带锁前后门；3.主要材料：SPCC优质冷扎钢板制作； | 只 | 3 | 甲供 |
| 6 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.铜丝线规：六类：23AWG，材料为优质无氧铜.线芯：带十字芯骨架； 2.绝缘层：PE料。外皮：材料为优质PVC料；3.符合ANSI/TIA-568-C.2-2009或EIA / TIA -568-C.2-2009标准中六类非屏蔽双绞线的指标要求； | 箱 | 80 | 甲供 |
| 7 | 水晶头 | 六类 | 盒 | 5 | 甲供 |
| 8 | 电源线 | BV2.5 | 米 | 600 | 甲供 |
| 9 | 课桌内拖线板 | 4位多功能 | 只 | 105 | 甲供 |
| 10 | 地板下电源插座 | 五孔、含底盒 | 只 | 47 | 甲供 |
| 11 | 24口六类非屏蔽配线架 | 1. 模块式配线架，双向可拆卸模块支持从前后安装模块，满配24个模块；2. 配线架后面配有理线托架；3. 配线架配有防尘盖； | 个 | 2 | 甲供 |
| 12 | 理线器 | 1.采用金属材质，坚固且不易被划伤；2.琴键式理线槽位,保证跳线良好的弯曲,保证传输性能；3.上下活扣设计,方便理线； (喷塑后厚度1.5mm)，规格：482mm×44mm×77mm尺寸； | 个 | 4 | 甲供 |
| 13 | 辅材及集成 | PVC穿线管，胶布，号码管，扎带等辅材 | 批 | 1 |  |
| 14 | 人工 |  | 批 | 1 |  |
|  |  | 总价（元） |  |  |

**供应商单位名称（盖印）： 联系人： 联系电话：**

说明：

1、供应商报价时必须包含相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。本项目最高限价为13000.00元，**报价高于最高限价作为无效响应处理**。

2、请在报价单中填写响应采购人货物报价等内容，打印后盖上单位公章。

3、附上单位资质证明材料复印件（包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一），复印件加盖单位公章。

4、本询价单一式三份，盖印，密封。

5、请于2021年9月28日16:00（北京时间）前将询价报告送至常州工业职业技术学院国有资产管理处（图文楼1008室）。联系人：王老师 电话：0519-86335166。

6、成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等且报价未超过采购预算的前提下，以提出最低报价的响应单位为成交供应商。若最低报价相同，则依次按技术指标高优先、质量保证期长优先、完工期期短优先、故障服务响应时间短优先的顺序排列选择成交供应商。

7、若对采购内容有异议，请在三天内以书面形式向采购单位审计处反映。联系电话：0519-86335201。

8、送货地点：常州工业职业技术学院内。