常州工业职业技术学院
窗帘制作安装与维修服务项目采购询价文件
                        项目编号:CZGYX20260831-3
一、项目名称：窗帘制作安装与维修服务项目
二、招标单位：常州工业职业技术学院
三、资质要求：
1、必须符合《政府采购法》第二十二条的相关规定；
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
3、经营及资信状况较好；
4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn/index.html）等信用信息平台列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
5、本项目不接受联合投标，不得转包分包。
四、最高限价：本项目最高单价限价145元，供应商不得超过最高单价限价，预算3万/年，服务期3年。否则视为无效报价。 
五、窗帘制作安装与维修服务项目进行询价采购，具体清单及要求如下：
1、清单及要求







1.1、产品货物清单
	序号
	窗帘名称
	分类
	材料、材质
	单位
	单价最高限价（元）

	A
	遮光布
	A1
	主体：涤纶、遮光布、阻燃
	平方米
	28

	
	
	A2
	罗马杆：铝合金
	米
	22

	
	
	
	轨道：铝合金
	米
	22

	
	
	
	S钩：烤漆
	个
	1

	
	
	
	罗马圈：纳米环
	个
	1

	B
	纱帘
	B1
	主体：聚酯纤维、阻燃
	平方米
	20

	
	
	B2
	布袋
	米
	8

	
	
	
	S钩：烤漆
	个
	1

	C
	卷帘
	C1
	主体：涤纶
	平方米
	17

	
	
	C2
	卷管：铝合金
	米
	3

	
	
	
	拉珠：POM
	个
	2

	D
	百叶窗
	D1
	主体：铝合金
	平方米
	16

	
	
	D2
	上下梁：铝合金
	米
	2

	
	
	
	拉珠：POM
	个
	2

	单价总计最高限价（元）
	145



1.2、服务期限为三年，合同一年一签，合同期满经甲方考核达到要求之后可以续签下一年合同。
1.3、承包方式：包工包料，固定单价，按实结算。
1.4履约保证金：合同签订前成交供应商须向采购人预支付年预算金额的5%作为履约保证金，在工程竣工验收合格后10个工作日内（无息）退回。
汇款资料:
开户单位:常州工业职业技术学院
开户银行:中国农业银行常州鸣凰支行
银行账号:10602201040020212
备注:窗帘制作安装与维修服务项目履约保证金
[bookmark: _GoBack]1.5、付款方式：完工工程经验收合格、结算审计完成后每半年支付一次，每次支付审定价的100%。
项目支付审计费按照以下方式执行：
根据《常州工业职业技术学院建设工程项目管理审计办法（修订）》之第十八条，应按下列规定支付审计费用：
当竣工结算审计结果中列出的核减率超过5%时，其审计、审核费用全部由施工单位承担，当竣工结算审计结果中列出的核减率在 5%（含 5%）以下时，其审计、审核费用由建设单位承担。
核减率按审计最终核定额与施工单位申报的决算额之间的差额计算。审计费用计算以及支付条款应列入工程施工承包合同，作为工程费用结算与支付的依据
2、 面料技术参数要求
2.1 遮光布帘面料参数:（检测报告中指标需有：甲醛含量、帘布克重、耐洗色牢度、耐光色牢度、水洗尺寸变化率、B1级阻燃、）该检测报告面料必须为同一块面料。
		甲醛含量≤45㎎/㎏

	帘布克重：≥300 g/㎡
	水洗尺寸变化率≤1%

	耐洗色牢度≥4级
	B1级阻燃

	耐光色牢度≥4级
	


2.2 纱帘参数：（检测报告中指标有：甲醛含量、断裂强度、B1级阻燃、）该检测报告面料必须为同一块面料。
		甲醛含量≤30㎎/㎏

	帘布克重：≥ 110 g/㎡
	水洗尺寸变化率≤1%

	耐洗色牢度≥4级
	B1级阻燃

	耐光色牢度≥4级
	


2.3 卷帘参数：（检测报告中指标有：甲醛含量、断裂强度、B1级阻燃、）该检测报告面料必须为同一块面料
	甲醛含量≤30㎎/㎏

	断裂强度
	经向≥1500N
	B1级阻燃

	
	纬向≥1500N
	


2.4 管材部分：高强度铝合金材质，直径38㎜，管材壁厚≥1mm，表面烤漆处理；管材径向弯曲≤1㎜/M；管材外表面带插槽，帘布经接插条后，直接插入卷管表面的凹槽中（不允许采用双面胶粘贴面料）。
	
[image: IMG_256]



2.5 拉珠部分：拉珠为POM材质，颗粒圆整、间距均匀，表面光洁、不易褪色，规格为：4.5*5mm
2.6 安装码：采用优质金属安装码，冷扎钢板，充分保证产品的强度；安装码采用喷粉。
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2.7 轨道部分：采用门字型轨道，壁厚≥1.3mm-1.5mm，宽度≥20㎜，高度≥25㎜，铝合金材质，表面电泳处理，POM树脂耐磨滑轮，持久静音，单个滑轮承重2kg。
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2.8 窗帘部分：窗帘的褶皱比例为1：1.8。
  3.其它要求：
3.1、按采购单位的实际需要免费送至指定地点，并负责安装。 
3.2、供应商需提供有资质正规检测机构的检测报告的面料成分检测报告，检测报告复印件需放入投标文件中，原件备查。
3.3、服务期内成交供应商根据采购人的要求及时准备供货，派出安装技术人员做好窗帘安装前的相关准备工作，保证窗帘的安装按期进行，一次性通过相关部门验收合格。
3.4、产品的质保期至少为一年（具体时间以验收合格之日起至少一年质保），质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。要求成交供应商接到用户报修电话后3小时内维修人员赶到现场检修处理。
3.5、供应商根据招标文件的要求,需提供一块30cm×30cm遮光布、一块30cm×30cm纱帘、一段60cm门字型轨道的小样及检测报告（颜色为浅灰色，中标后根据采购人的需求颜色可以调整），开标时密封在单独的信封中，封口处盖上单位公章，与招标文件正本密封在同一包内。
3.6、投标产品需提供检测报告的必须提供正规机构的检测报告，无检测报告或检测报告要求的信息不全作无效投标。
4.验收
4.1、根据采购人要求、国家标准等现场验收。 
4.2、采购人根据中标供应商提供的遮光布小样、产品窗帘的技术规格要求和质量标准进行验收，验收中如果发现所供的窗帘出现质量问题，成交单位应负责按照采购人的要求采取更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
5.本项目综合考核部门：后勤与基建管理处
常州工业职业技术学院2026-2029年窗帘制作安装与维修服务中标单位：***************公司，期限为三年,合同签订方式为一年一签（合同期限为20**.*.*-20**.*.*），一年服务期满后依据上一年服务满意度考核情况，本项目年度综合考核满分100分，《2026-2029》年学院窗帘制作安装与维修服务单位考核表》(附件1)占综合考核的60%；《服务质量满意度调查表》(附件2)年度均分占综合考核的40%，两项考核相加90分以上，方能续签下一年合同。
六、投标文件的编制和提交
投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件。
（一）投标文件应包括下列内容
1．投标人营业执照复印件（加盖单位公章）。




2.法定代表人授权书（加盖单位公章），格式如下。

法定代表人授权书

 本授权书声明：注册于    （地址）      的		公司在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权     （单位）   的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，对		项目投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书从	年月日起生效，特此声明。

被授权人身份证复印件：


法定代表人（授权人）签字或盖章：	               

被授权人签字：	                               

单位名称（盖章）： 	                           

地    址：	                                	
 








3.法定代表人身份证明书（加盖单位公章），格式如下。

法定代表人身份证明书

单  位  名  称：	                                                                   
单  位  性  质：	                                                                                     
地          址：	                                                                 
成  立  时  间：            年  月  日
经  营  期  限：	                                                                        
姓           名：              性别：     年龄：     职务：	               
系   （投标人单位名称）                    的法定代表人。  

特此证明。
法定代表人身份证复印件：




投标人：（公章）			

日   期：   年  月  日







4． 投标人单位基本情况介绍（加盖单位公章）。
	公司名称
	

	公司总部
	名称
	

	
	地址
	

	
	联系人
	
	邮政编码
	

	
	联系电话
	
	传真
	

	
	注册地点
	
	注册时间
	

	
	注册资金
	
	实收注册资金
	

	公司性质
	

	单位简介：
（可另附表说明）







供应商（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）
日期：








5.递交服务承诺书（加盖单位公章）。主要内容：响应招标人所提出项目要求的全部条款，保证按时完成上述服务。
致：常州工业职业技术学院          
按照文件的规定，我单位郑重声明如下：
1、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为                     ，全称为                  ，统一社会信用代码为                        ，法定代表人（单位负责人）为              ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。
2、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
3、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
4、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
5、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。           
6、我单位在参加采购招标采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
7、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
8、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：                                            
8.1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：                            
8.2、我单位直接控股的其他单位如下：                                       
8.3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：                           
9、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
10、我单位无以下不良信用记录情形：
10.1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
10.2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
11、我单位与采购人不存在利害关系；
12、本公司提交的响应文件中所有关于供应商（供应商）资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。
13、响应采购人所提出项目要求的全部条款，保证按时完成上述服务。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切后果与损失。

                                             供应商名称：  （公章）
日期：       年  月  日

6．投标报价单格式如下：
                 投  标  报  价              单位：人民币
	序号
	窗帘名称
	分类
	材料、材质
	单位
	投标报价 单价（元）

	A
	遮光布
	A1
	主体：涤纶、遮光布、阻燃
	平方米
	

	
	
	A2
	罗马杆：铝合金
	米
	

	
	
	
	轨道：铝合金
	米
	

	
	
	
	S钩：烤漆
	个
	

	
	
	
	罗马圈：纳米环
	个
	

	B
	纱帘
	B1
	主体：聚酯纤维、阻燃
	平方米
	

	
	
	B2
	布袋
	米
	

	
	
	
	S钩：烤漆
	个
	

	C
	卷帘
	C1
	主体：涤纶
	平方米
	

	
	
	C2
	卷管：铝合金
	米
	

	
	
	
	拉珠：POM
	个
	

	D
	百叶窗
	D1
	主体：铝合金
	平方米
	

	
	
	D2
	上下梁：铝合金
	米
	

	
	
	
	拉珠：POM
	个
	

	PA=(PA1*80%+PA2*20%)*50%
PB=(PB1*80%+PB2*20%)*30%
PC(PC1*80%+PC2*20%)*10%
PD(PD1*80%+PD2*20%)*10%
评审价：P= PA+ PB+ PC+ PD

	



供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：                    
  日期：      年  月   日

7.提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“国家企业信用信息公示系统”的信用报告电子打印稿（图片、截图、PDF文件）加盖单位公章。
8．投标人认为需加以补充或说明的其他内容。所有材料复印件必须加盖单位公章。
（二）投标文件递交
投标截止时间：2026年09月04日09:00（北京时间）。
递交方式一：请于2026年09月04日09:00（北京时间）前将报告送至常州工业职业技术学院国有资产管理处（图文楼1009室）。联系人：王老师 0519-86335066。
递交方式二：邮寄送达至常州市武进区鸣新中路28号常州工业职业技术学院图文楼1009室 收件人：王老师 0519-86335066，邮寄接收截止时间：2026年09月04日09:00（北京时间），邮寄接收以到达时间为准，请供应商自行考虑邮寄在途时间，确保在响应文件递交截止时间前到达。
采购联系人及电话： 王老师 0519-86335066。
项目联系人及电话： 谢老师 0519-86335088 
[bookmark: _Toc292368021]七、中标
（一）中标通知
1．评标结果确定后，招标人将在学校网站上公示或电话通知。
2．投标人的投标文件将入档封存，恕不退还。
（二）履约保证
1．投标人不得串通投标，否则将取消其投标资格。
2．中标人不得转让中标项目，否则将取消其中标资格。
如发生以上违规行为，招标人保留进一步作出处罚措施的权利。
（三）合同签订
招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。
八、投标文件有效期
中标人的投标文件具有与合同相同的有效期。其他投标文件在招标人与中标的投标人签订合同后，自然失效。



附件1：  2026-2029年学院窗帘制作安装与维修服务单位考核表
	序号
	考核事项
	考核内容
	分值
	评分
	评分细则

	1
	遵守学院各项规章制度
	
	10
	
	按全年违规次数减分，违规（一次2分）

	2
	维修服务工作及时性
	
	20
	
	按全年维修工作不及时性减分（一次5分）

	3
	安全事故发生率
	
	10
	
	按全年安全事故发生次数减分（一次5分）

	4
	施工服务工作服务态度
	
	10
	
	按全年施工服务工作态度减分（一次2分）

	5
	施工材质，是否有依次充好
	
	10
	
	按全年不合格次数减分（一次5分）

	6
	维修过程中注重文明施工
	
	10
	
	按全年不文明施工次数减分（一次2分）

	7
	主动工作能力性，能否主动发现问题积极配合处理
	
	20
	
	按全年维修工作不主动配合次数减分（一次5分）

	8
	应急处理事项配合程度与及时性
	
	10
	
	按全年不配合或不及时次数减分，一次2分；若甲方发现的安全隐患或操作不规范等问题，一次5分。

	
	小  计:
	
	100
	
	

	考核单位负责人（签字）：
年   月   日
	考核单位经办人（签字）：
年   月   日


  







附件2：服务质量满意度调查表
为加强对服务单位管理和监督，以提高服务管理的整体水平，对窗帘服务单位进行服务质量调查，希望广大师生秉着实事求是的态度如实填写。
	                       使用部门意见

	
服务项目：
                  
		服  务  质  量

	
	满 意     100~80分
	基本满意  
79~60分
	不满意
60分以下

	遵守学院各项规章制度
	
	
	

	产品的质量及可靠性的满意程度
	
	
	

	产品工艺指标的满意程度
	
	
	[image: ]

	产品的操作及维护的便捷性的满意程度
	
	
	

	安全性的满意程度
	
	
	

	服务工作人员服态度
	
	
	

	维修过程中注重文明施工
	
	
	

	主动发现问题积极配合处理
	
	
	

	是否解决维修问题情况
	
	
	

	各项服务完成及时性满意度
	
	
	

	满意度结论
	

	
请提出您认为需要改进的意见和建议：

使用部门考核人（签字）：                          日期：         年   月   日



注：1、请在相应栏内进行打分；
2、分满意、基本满意、不满意四个等级评价，满意100-80分，基本满意60-79，不满意60分以下。
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