**常州工业职业技术学院物资采购询价单**

**标书编号：CZGYG20190625号**

我院就室内党建文化墙设计制作及安装项目进行询价采购，具体清单及要求如下：（最高限价2.18万元）

**一、具体要求及工程量清单：**

**一）、工程量清单**

**工程量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名称 | 单位 | 数量 | 材质工艺要求 |
| 1 | 墙面开裂修复 | 平方 | 84 | 补腻子，做油漆，涂多乐士品牌白色油漆 |
| 2 | 墙面基础装饰 | 平方 | 84 | 竹纤维碳板，节能环保型材料 |
| 4 | 一路成长等 | 项 | 1 | 一路成长，一路陪伴尺寸为12cm\*12cm，材质为8mm透明亚克力+3mm亚克力贴面，黑色英文为5mm亚克力雕刻 |
| 5 | 党员介绍 | 块 | 1 | 尺寸为：130cm\*155cm,党员介绍尺寸为15cm\*15cm，材质为8mm透明亚克力+3mm亚克力贴面，人员介绍为双层亚克力插槽尺寸为27cm\*37cm高，画面为进口写真机相纸打印，精品文化展示墙底板为10mm高密度雪弗板雕刻过UV覆户外进口背胶油画布 |
| 6 | 荣誉墙 | 项 | 1 | 荣誉尺寸为30cm\*30cm,材质为材质为8mm透明亚克力+3mm亚克力贴面，奖杯造型尺寸为120cm\*80cm,材质为8mm透明亚克力雕刻过UV，实木板烤漆，高度为500mm，面宽为200mm,文字信息部分为8mm透明亚克力+3mm亚克力贴面 |
| 7 | 清正廉明墙 | 项 | 1 | 清正廉明尺寸为10cm\*10cm，材质为8mm透明亚克力+3mm亚克力贴面板为10mm高密度雪弗板雕刻过UV覆户外进口背胶油画布，文字信息材质为8mm透明亚克力+3mm亚克力贴面，入党誓词、支部介绍、党员义务、党员权利尺寸为120cm\*80cm，材质为8mm雪弗板雕刻过UV。 |
| 8 | 书记工作室制度 | 项 | 1 | 尺寸为：160cm\*200cm，材质底板为10mm高密度雪弗板雕刻过UV覆户外进口背胶油画布，不忘初心，牢记使命尺寸为30cm\*30cm,材质为8mm透明亚克力+3mm亚克力贴面 |

**二）、 结算方式与付款方式**

1、承包方式：本工程采用包工包料，并采用固定总价包干。

2、工程施工结束且产品安装到位验收合格后二十个工作日内支付总货款。

**二、报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名称 | 单位 | 数量 | 材质工艺要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 完工期 | 质保期 |
| 1 | 墙面开裂修复 | 平方 | 84 | 补腻子，做油漆，涂多乐士品牌白色油漆 | 平方 | 84 |  |  |  |  |
| 2 | 墙面基础装饰 | 平方 | 84 | 竹纤维碳板，节能环保型材料 | 平方 | 84 |  |  |
| 4 | 一路成长等 | 项 | 1 | 一路成长，一路陪伴尺寸为12cm\*12cm，材质为8mm透明亚克力+3mm亚克力贴面，黑色英文为5mm亚克力雕刻 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 党员介绍 | 块 | 1 | 尺寸为：130cm\*155cm,党员介绍尺寸为15cm\*15cm，材质为8mm透明亚克力+3mm亚克力贴面，人员介绍为双层亚克力插槽尺寸为27cm\*37cm高，画面为进口写真机相纸打印，精品文化展示墙底板为10mm高密度雪弗板雕刻过UV覆户外进口背胶油画布 | 块 | 1 |  |  |
| 6 | 荣誉墙 | 项 | 1 | 荣誉尺寸为30cm\*30cm,材质为材质为8mm透明亚克力+3mm亚克力贴面，奖杯造型尺寸为120cm\*80cm,材质为8mm透明亚克力雕刻过UV，实木板烤漆，高度为500mm，面宽为200mm,文字信息部分为8mm透明亚克力+3mm亚克力贴面 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 清正廉明墙 | 项 | 1 | 清正廉明尺寸为10cm\*10cm，材质为8mm透明亚克力+3mm亚克力贴面板为10mm高密度雪弗板雕刻过UV覆户外进口背胶油画布，文字信息材质为8mm透明亚克力+3mm亚克力贴面，入党誓词、支部介绍、党员义务、党员权利尺寸为120cm\*80cm，材质为8mm雪弗板雕刻过UV。 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 书记工作室制度 | 项 | 1 | 尺寸为：160cm\*200cm，材质底板为10mm高密度雪弗板雕刻过UV覆户外进口背胶油画布，不忘初心，牢记使命尺寸为30cm\*30cm,材质为8mm透明亚克力+3mm亚克力贴面 | 项 | 1 |  |  |
| 投标总价（元） | | | | | | | |  | | |
| **注：1、供应商需按照表格要求填写，不得改变表格的格式。2、投标时需按照要求提供资质文件加盖公章的复印件同本报价单一同密封。** | | | | | | | | | | |

**供应商单位名称（盖印）： 联系人： 联系电话：**

说明：

1、供应商报价时必须包含相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。本项目最高限价为2.18万元，供应商投标总价不得超过最高限价。

2、请在报价单中填写响应采购人货物报价等内容，打印后盖上单位公章。

3、附上单位资质证明材料复印件（包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一）、建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质证书复印件或中国广告企业贰级及以上资质证书复印件。以上资质证书复印件需加盖单位公章。

4、**本询价单一式三份，盖印，密封。**

5、请于2019年7月1日下午4:00前将询价报告送至常州工业职业技术学院国有资产管理处（图文楼1008室）。联系人：王老师 电话：15861179712。

6、成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等且报价未超过采购预算的前提下，以提出最低报价的响应单位为成交供应商。若最低报价相同，则依次按技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列选择成交供应商。

7、若对采购内容有异议，请在三天内以书面形式向采购单位审计处反映。联系电话：0519-86335201。

8、服务地点：常州工业职业技术学院内。