**常州轻工职业技术学院物资采购询价单**

**标书编号：CZQYG20181015号**

我院就会议室地毯采购及安装项目进行询价采购，具体清单及要求如下：（最高限价3.2万元）

**一、具体要求及工程量清单：**

**一）、产品要求及工程量清单**

**地毯材质要求及工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地 毯 名 称** | **原料成份** | **绒高(mm)** | **密度** | **绒重****（g/㎡）** | **地毯数量****（m2)** |
| **1** | **会议室地毯** | **80%进口羊毛20%进口尼龙** | **7** | **7\*7** | **1050** | **180** |
| **其他要求** | **1、所投产品须通过：国际羊毛局认证；ISO9001：2004质量体系认证、ISO14001:2000环境管理体系认证；瑞士汽巴精化公司环保产品认证及国际CRI室内空气质量认证等，并经过防静电、抗摩擦、防火、防虫蛀、防霉、防潮、防褪色处理。****2、所投产品须选用汽巴精化环保染料、环保羧基丁笨胶（巴斯夫产）。****3、所投产品须为中国工艺美术协会评为中国环保地毯。****4、所投产品的品牌为中国名牌产品。****5、所投产品的花色根据招标方的需求可进行选择。****6、供应商须提供一块10cm×10cm的所投地毯的小样(颜色以浅色为主)及产品检测报告复印件。****7、承包方式：包工包料，固定单价，按实结算。** |

**二）、 验收与付款方式**

1、乙方工程完工后，以书面形式向甲方提出验收申请，在乙方提出验收申请15个工作日内，甲方按招投标文件、样品及国家相关规定，对该工程进行详细审核、验收，并出具验收报告；

2、该工程验收合格后由甲方审计部门对该工程进行审计，该审计结果为甲方向乙方付款总额的依据；

3、审计期限为该工程验收合格后1个月内完成。

4、审计费用根据《江苏省属高校建设工程项目审计实施办法》第十七条规定执行。（见附件）

5、出具审计报告材料后，甲方凭全额发票十五个工作日内支付总货款的90％，余款作为质保金于验收合格后第十二月支付。要求乙方开具增值税发票。

**二、报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地 毯 名 称** | **原料成份** | **品牌** | **绒高(mm)** | **密度** | **绒重****（g/㎡）** | **地毯数量****（m2)** | **综合单价报价****(元/ m2)** | **投标总价****(元)** |
| **1** | **会议室地毯** | **80%进口羊毛20%进口尼龙** |  | **7** | **7\*7** | **1050** | **180** |  |  |
| **备注** | **以上报价包含1公分海绵地垫、铺装费、辅材及税金等全部费用。** |
| **其他要求** | **1、所投产品须通过：国际羊毛局认证；ISO9001：2004质量体系认证、ISO14001:2000环境管理体系认证；瑞士汽巴精化公司环保产品认证及国际CRI室内空气质量认证等，并经过防静电、抗摩擦、防火、防虫蛀、防霉、防潮、防褪色处理。****2、所投产品须选用汽巴精化环保染料、环保羧基丁笨胶（巴斯夫产）。****3、所投产品须为中国工艺美术协会评为中国环保地毯。****4、所投产品的品牌为中国名牌产品。****5、所投产品的花色根据招标方的需求可进行选择。****6、供应商须提供一块10cm×10cm的所投地毯的小样(颜色以浅色为主)及产品检测报告复印件。****7、承包方式：包工包料，固定单价，按实结算。** |

**供应商单位名称（盖印）： 联系人： 联系电话：**

说明：

1、供应商报价时必须包含相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。本项目最高限价为3.2万元，供应商投标总价不得超过最高限价。

2、请在报价单中填写响应采购人货物报价等内容，打印后盖上单位公章。

3、附上单位资质证明材料复印件（包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一、地毯的检测报告、国际羊毛局认证、ISO9001：2004质量体系认证、ISO14001:2000环境管理体系认证、瑞士汽巴精化公司环保产品认证及国际CRI室内空气质量认证、中国名牌产品认证等），复印件加盖单位公章。以上证书须提供复印件，**复印件不全做废标处理**。

4、**供应商须提供一块10cm×10cm的所投地毯的小样，该小样与询价材料一同密封在一个包内，无样品做废标处理。**

5、本询价单一式三份，盖印，密封。

6、请于2018年10月23日下午4:30前将询价报告送至常州轻工职业技术学院国有资产管理处（图文楼1008室）。联系人：王老师 电话：0519-86335166。

7、成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等且报价未超过采购预算的前提下，以提出最低报价的响应单位为成交供应商。若最低报价相同，则依次按技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列选择成交供应商。

8、付款方式：出具审计报告材料后，甲方凭全额发票十五个工作日内支付总货款的90％，余款作为质保金于验收合格后第十二月支付。要求乙方开具增值税发票。

9、若对采购内容有异议，请在三天内以书面形式向采购单位审计处反映。联系电话：0519-86335201。

10、送货地点：常州轻工职业技术学院内。

附件：

《江苏省属高校建设工程项目审计实施办法》

第十七条：高校建设项目结算审计，应按下列规定支付审计费用：

（一）单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除（下同）。

（二）单项工程核减率在8%-10%（含10%）之间的，其审计费用由建设单位承担20%，施工单位承担80%。

（三）单项工程核减率在5%-8%以上（含8%）之间的，其审计费用由施工单位承担20%，建设单位承担80%。

（四）单项工程核减率在5%及其以下的，其审计费用由建设单位承担。

核减率按审计最终核定额与施工单位申报的决算额之间的差额计算。审计费用计算以及支付条款应列入高校与施工单位签订的有关合同中。

审计费按工程核减额的3%提取。